**Príloha 1 Technická špecifikácia**

Ťažké prevedenie mulčovacej sekačky na sekanie veľkých plôch (lúk, pastvín) určené pre maximálny priemer mulčovaného materiálu - do 50 mm.

**Mulčovač**

* Požadovaný výkon traktora min. 70 HP
* Hydraulické sklápané kraje
* Pohon: - kĺbový hriadeľ s preklzovou spojkou 1000 ot/min.
* Náhonový hriadeľ s homokinetickým kĺbom v štandardnej výbave
* Ochranné trecie spojky na všetkých prevodovkách
* Záves horný do oka alebo spodný záves
* Pohyblivosť bočných krídel od - 25° do + 90°
* Pracovný záber min. 4,6 m
* Hydraulické nastavenie výšky sekania od 25 – 400 mm
* Predné a zadné ochranné reťazové deflektory proti vymršteniu z priestoru sekania
* Vymeniteľné lyžiny
* Počet rotorov – 3 ks
* Počet nožov na rotore – 4 ks
* Maximálny priemer hmoty – 50 mm
* Počet kolies 6 ks
* Transportná šírka max. 2,8 m
* Transportná výška max. 2,0 m
* Celková šírka max. 4,8 m
* Maximálna hmotnosť stroja – 2300 kg