**Príloha 1 Technická špecifikácia**

**Predmetom zákazky je kúpa a dodanie *Osobného automobilu* s pohonom 4x4 a s možnosťou využitia v teréne.**

**Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

* Výkon motora: Benzín – min. 1600 cm3
* Pohon 4x4
* Rázvor náprav min. 2650 mm
* Svetlá výška min. 210 mm
* Disky kolies z ľahkej zliatiny
* Metalický lak (farba zelená, hnedá)

 **Bezpečnosť**

* ABS
* Elektronický stabilizačný systém ESC s kontrolou nedotáčavosti CSV
* Protiprekĺzový systém kolies ASR
* Airbag – vodiča, spolujazdca (možnosť odpojenia), bočné airbagy vpredu (hlava, hrudník)
* Predné trojbodové bezpečnostné pásy s obmedzovačom sily, výškovo nastaviteľné
* Vizuálna a zvuková indikácia pre nezapnutí bezpečnostného pásu vodiča, spolujazdca
* Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých zadných sedadlách
* Bezpečnostné a výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu
* Tri opierky hlavy vzadu (prostredná zasúvateľná pre lepší výhľad)

 **Riadenie**

* Posilňovač riadenia
* Palubný počítač
* Výškovo nastaviteľný volant
* Otáčkomer
* Kontrola zle zatvorených dverí

 **Viditeľnosť**

* Predné hmlové svetlomety
* Vyhrievané zadné sklo so zadným stieračom
* Elektrický vyhrievané a nastaviteľné spätné zrkadlá

 **Kúrenie - ventilácia**

* Manuálna klimatizácia

 **Sedadlá**

* Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
* Vyklopiteľné zadné sedadlo
* Deliteľné operadlo zadného sedadla v pomere 1/3 : 2/3
* Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

 **Ďalšia výbava**

* Rezerva
* Osvetlenie batožinového priestoru
* Stropné svetlo
* Elektrické ovládanie predných okien
* Súprava predných a zadných zásteriek
* Gumové koberce
* Strešný nosič
* Zásterky
* Predný a zadný difúzor
* Dokumentácia o legalizácií pohybu po verejných komunikáciách v súlade so zákonom č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov – kompletné technické osvedčenie.

 Dodávateľ zabezpečí záručný a pozáručný servis vo svojom sídle do 65 km od verejného obstarávateľa.