**Príloha 1 Technická špecifikácia**

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie ***„Neseného otočného pluhu“***, ktorý je učený na orbu pôdy pre účely Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik.

**Nesený otočný pluh**

* Počet radlíc 4
* Typ odhrňovača - univerzálny
* Mechanický meniteľný pracovný záber
* Pracovný záber orbového telesa min. 35/40/45 cm
* Výška rámu min. 80 cm
* Rozstup orbových telies min. 95 cm
* Štvorhranný profil rámu min. 120 x 120 mm
* Istenie orbových telies – trhacími skrutkami na ťah
* Oporné gumové koleso
* Kotúčové krájadlo
* Zaklapovače rastlinných zvyškov – 4 páry
* Predĺženie odhrňovačky – 4 páry
* Rýchloupínanie do trojbodového závesu traktora – kategória II.
* Osvetlenie a výstražné tabule.